adt8960.bas 是单独使用adt8960卡时使用的模块文件,
   调用动态链接库adt8960.dll
adt8960m.bas 是与其它类型的卡共用时使用的模块文件，
   调用动态链接库adt8960m.dll


VB中调用adt8960.dll动态链接库

(1)新建一个项目；
(2)将光盘“开发包\VB”下的“adt8960.bas”文件拷贝到新建项目的路径下；
(3)选择“工程\添加模块”菜单命令，选择对话框中的“现存”标签页，搜索出“adt8960.bas”模块文件，点击打开按钮；
经过上述三步，即可在程序中调用动态链接库的函数。


VB中調用adt8960.dll動態鏈接庫
(1)新建一個項目；
(2)將光盤"開髮包\VB"下的"adt8960.bas"文件拷貝到新建項目的路徑下；
(3)選擇"工程\添加糢塊"菜單命令，選擇對話框中"現存"標簽頁，蒐索齣"adt8940a1.bas"糢塊文件，點擊打開按鈕；
經過上述三步，即可在程序中調用動態鏈接庫的函數

( 1 ) Create a  new project ; 
( 2 ) Copy the files of "adt8960.bas" to  the path of the new project from the 
      path of "Empolder\VB" of CD;      
( 3 ) Select the menu order of "Project\Add Module", and select the label of " Existing " 
      in the dialog of "Add Module",  and select the  file of "adt8960.bas" , then click the "Open" button; 
By above-mentioned three steps, adjust in  the functions in Dynamic-Link Library(dll). 